
------------------------------------------------------------------------------
■CTIアダプター 自動更新ツール                                    2026/02/25
------------------------------------------------------------------------------

本ツールは、CTIアダプターの各種制御ソフト、パラメータ定義ファイル等を一括更新する
為の自動更新ツールです。

※旧USB1.1版、および現行のUSB2.0版本体の両方に対応します。
※旧USB1.1版では、販売終了以降にリリースされた回線ボードを増設している場合でも、
回線ボードの更新が可能です。


1)構成
 \ -------- (ルートディレクトリ)
            WMAutoUp.exe ---- 自動更新実行ファイル
            WMAutoUp.ini ---- 自動更新定義ファイル
            ReadMe.txt ------ 本内容
 Bin ------ 更新用ツール類格納フォルダ ＜内容の変更・削除はしないでください＞
            WM6Para.exe ----- パラメータ設定ツール
            WM6VerUp.exe ---- バージョン更新ツール
            Cti_par_1.pmf --- USB1.1版用パラメータ定義ファイル
            Cti_par_2.pmf --- USB2.0版用パラメータ定義ファイル
 Prg ------ 更新用制御ソフト格納フォルダ
            ＜下記更新用ファイルを参照＞


2)更新用ファイル
　\Prgフォルダに各回線ボード、本体CPUボード用の最新版制御ソフトの全てが格納されて
います。
　実際に更新するファイルは、自動更新情報定義ファイル(WMAutoUp.ini)にてリスト登録
しますが、こちらも全ての制御ソフトが予め指定・登録されています。
　更新が不都合な回線ボードがある場合等を除き、デフォルトのままで問題ありません。

 ※リストに登録されている場合でも、対象の回線ボードが実装されていない場合には
   更新不要と判断され、スキップされます。
   実装されている場合にはバージョンを比較し、更新ファイルのバージョンが新しい
   場合のみ更新が実行されます。

 ※USB1.1版の本体CPU制御(McCPU.prg)は、指定禁止です。

 ※更新が不都合な場合は、<フォルダ名>\<ファイル名>を削除するか、リストを';'で
   コメントアウトしてください。
 「例」
  PrgFile12=
  ;PrgFile12=Prg\I1500CPU.prg

 ※パラメータ設定ファイルをリスト登録する事も可能です。
   この場合、パラメータ・バージョンのチェックは行われません。

【更新ファイル一覧】
  PrgFile0=Prg\McDSP.prg       : USB1.1版本体DSP制御ソフト(Ver1.305)
  PrgFile1=Prg\Mc4_CPU.prg     : USB2.0版本体CPU制御ソフト(Ver4.300)
  PrgFile2=Prg\Mc4_DSP.prg     : USB2.0版本体DSP制御ソフト(Ver4.110)
  PrgFile3=Prg\I64CPU.prg      : INS64STボード(WBD635)CPU制御ソフト(Ver1.250)
  PrgFile4=Prg\I64DSP.prg      : INS64STボード(WBD635)DSP制御ソフト(Ver1.320)
  PrgFile5=Prg\U_I64CPU.prg    : INS64U点ボード(WBD637)CPU制御ソフト(Ver1.200)
  PrgFile6=Prg\U_I64DSP.prg    : INS64U点ボード(WBD637)DSP制御ソフト(Ver1.200)
  PrgFile7=Prg\STU_I64CPU.prg  : INS64ST/Uボード(WBD657)CPU制御ソフト(Ver2.570)
  PrgFile8=Prg\STU_I64DSP.prg  : INS64ST/Uボード(WBD657)DSP制御ソフト(Ver2.600)
  PrgFile9=Prg\STU_I64_BF.prg  : INS64STUボード/BF(WBD667/665)制御ソフト(Ver5.200)
  PrgFile10=Prg\ANL_DSP.prg    : ｱﾅﾛｸﾞ局線ボード/Z(WBD653)DSP制御ソフト(Ver2.420)
  PrgFile11=Prg\ANL_DSP_BF.prg : ｱﾅﾛｸﾞ局線ボード/BF(WBD663)DSP制御ソフト(Ver4.420)
  PrgFile12=Prg\I1500CPU.prg   : INS1500ボード(WBD639/659)CPU制御ソフト(Ver2.111)
  PrgFile13=Prg\I1500DSP.prg   : INS1500ボード(WBD639/659)DSPU制御ソフト(Ver2.110)
  PrgFile14=Prg\I1500SND.prg   : INS1500ボード(WBD659)音声処理制御ソフト(Ver3.240)

※USB1.1版の本体CPU制御ソフトは上記一覧には指定禁止ですがMcCPU.prg(Ver1.429)が
 書き込まれます。


3)パラメータ定義ファイルの更新
 パラメータ定義ファイルの更新、および追加された数値設定項目に対しデフォルト値の
 書込み処理を実行します。

 ※更新用ファイルにパラメータファイルを登録した場合は、パラメータ定義ファイルの更新
   のみ実行されます。

 本処理が不要な場合は、自動更新情報定義ファイル(WMAutoUp.ini)の「更新パラメータ
 定義ファイル名」を';'でコメントアウトしてください。
 ;DefFile0=Bin\Cti_par_1.pmf
 ;DefFile1=Bin\Cti_par_2.pmf


4)自動更新ツールの起動
 WMAutoUp.exeをダブルクリックにより起動してください。
 自動更新開始確認画面で「ＯＫ」をクリックする事により更新が開始します。


5)自動更新の終了
 正常に終了しますと「自動更新は正常終了しました」と表示されますので[ＯＫ]を
 クリックしてください。
 実行ログ情報画面にて更新状況が確認できます。
 確認終了にて[閉じる]ボタンクリックにて終了させてください。

 ※自動更新終了にてC:\WMAutoUpフォルダが作成され、ログ情報が保存されます。


6)更新失敗時の修復
 自動更新中にCTIアダプターの異常発生(デバイス取外し等)により更新が失敗した場合には、
「自動更新失敗画面」となり「再試行しますか?」と表示されますので[再試行]をクリックし、
 表示される指示に従い操作してください。
 更新失敗した箇所から、更新処理が継続されます。

 誤って再試行せず終了させた場合でも、WMAutoUp.exeの再実行時に修復有無の確認画面
 となりますので修復を実行してください。


以上

